Usr层强制host状态

USB

Host/Device

切换

IO状态、

逻辑

分析处理

定时器 去抖

底座IO中断

OTG\_ID 中断

VBUS IO中断